MCH — КАТАЛОГ
Трапы для пола, уличные трапы и кровельные воронки
Чешский производитель — перевод каталога на русский язык
Источник: MCH street, floor, roof drains 6-2022.pdf (оригинал на английском языке). Артикулы и коды моделей оставлены без перевода.
Слово владельца компании
В 1990 году, когда мой отец Мирослав Худей учредил фирму, он вряд ли мог предположить, чего она сможет достичь через 30 лет, и что она станет одним из ведущих производителей сливов для канализации и пола.
Мне, как его преемнику, пришлось всё начинать с азов — изучить работу фирмы в целом, производство и инструментальный цех. За это время, поддерживаемый энтузиазмом отца, его усердием и терпеливостью, я стремился накопить как можно больше опыта для дальнейшего развития фирмы.
После его смерти в 2015 году я взял на себя управление фирмой и вместе с коллективом продолжаю начатое отцом дело.
В настоящее время компания Miroslav Chuděj s.r.o. продаёт свою продукцию не только в Чехии и Словакии, но и по всему миру.
Моя личная миссия — продолжать выпускать качественную и надёжную продукцию. Благодарю всех наших клиентов за сотрудничество.
Мирослав Худей, владелец компании
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Условные обозначения (легенда каталога)
	Код
	Значение

	Li
	чугун

	N
	нержавеющая сталь

	P
	пластик

	S
	сухая заслонка (сухой затвор)

	L
	воротник

	V
	гидрозатвор (водяной уровень)

	X
	Neptune (поплавковый механизм)

	L (решётка)
	решётка Labyrinth

	F
	решётка Face

	G
	решётка Gate

	C
	подставка под плитку

	S (крепление)
	крепление из нержавеющей стали

	ST
	стандарт

	A
	слив с воротником

	B
	слив с воротником и фланцем

	b
	белый цвет

	z
	фиксирующие винты (замок)

	s
	серый цвет

	K3
	EN 1253, нагрузка 300 кг

	L15
	EN 1253, нагрузка 1500 кг

	B125
	EN 124, нагрузка 12500 кг


Трапы для пола — NEPTUNE
Трапы для пола изготовлены из качественных материалов, устойчивых к коррозии и перепадам температуры воды. Продукция производится в соответствии с европейскими стандартами, легко монтируется и обслуживается. Предназначена для внутренних систем трубопроводов, отводящих сточные воды через канализационное подключение в общественную канализацию, локальные очистные сооружения или септик.
Ключевые характеристики
1. устойчивость к температуре до 90 °C
1. нагрузочная способность L15 — 1500 кг
1. соответствие EN 1253
1. малая монтажная высота от 50 мм
1. нагрузочная способность K3 — 300 кг
1. корпус из полипропилена (PP) и нержавеющей стали DIN 1.4301
Конструктивные элементы (по схеме производителя)
1. решётка из нержавеющей стали 1,5 мм (DIN 1.4301)
1. сетка-сифон для сбора мусора
1. уплотнительное кольцо
1. противозапаховый поплавок NEPTUNE
1. противозапаховый гидрозатвор
1. фланец из нержавеющей стали
1. корпус трапа (боковой/нижний слив)
1. крепление с рамкой из пластика/нержавеющей стали
1. сухая противозапаховая заслонка
1. решётку можно заказать увеличенной толщины — см. комплектующие на стр. 71–72 оригинала
Дождеприёмники (Rainwater Collectors)
Новая модель дождеприёмника, применяемого для отвода дождевой (поверхностной) воды в канализацию после подключения круглого или квадратного водосточного жёлоба.
Корпус дождеприёмника усилен рёбрами жёсткости, что обеспечивает лучшую устойчивость и прочность изделия в грунте.
Содержит сухую противозапаховую заслонку, предотвращающую обратный запах из канализационной трубы. Новая система откидной крышки упрощена и обеспечивает удобный доступ к съёмной корзине, задерживающей мусор. Дождеприёмники выпускаются в чёрном или сером цвете.
Размеры нижнего слива — DN 110 и 125, бокового — DN 110.
Ключевые характеристики
1. УФ-стабилизация
1. нагрузочная способность K3 (300 кг)
1. противозапаховая заслонка
1. чёрный/серый цвет корпуса
1. исполнения с нижним/боковым сливом
1. размеры DN110, 125 и 110/125
1. корзина с ручкой для сбора мусора
1. новые усиленные рёбра жёсткости корпуса
1. новая система открывания крышки
1. фиксатор трубы
1. возможность заказа крышки с квадратным отверстием
1. возможность заказа корзины из нержавеющей стали (защита от грызунов)
Изделие предназначено для отвода дождевой (поверхностной) воды в канализацию вне зданий, с возможностью подключения водосточных труб. Содержит сухую противозапаховую заслонку, предотвращающую обратный запах из канализационной линии. Выпускается с выпуском DN110; эксцентрические переходные кольца водосточной трубы — в стандартном исполнении.
Уличные трапы (Street Drains)
Изделия с сухой противозапаховой заслонкой предназначены прежде всего для наружного монтажа. Уличные трапы с противозапаховым гидрозатвором применяются в основном внутри зданий. Версия трапа с поплавком NEPTUNE предназначена прежде всего там, где требуется предотвратить проникновение запахов из канализации в помещение.
Ключевые характеристики
1. нагрузочная способность K3 (300 кг)
1. нагрузочная способность L15 (1500 кг)
1. нагрузочная способность B125 (12500 кг)
1. УФ-стабилизация
1. водостойкость при температуре до 90 °C
1. соответствие EN 1253
1. соответствие EN 124
1. возможность подключения гидроизоляционной плёнки
Материалы: полипропилен (PP) и полистирол (PS), нержавеющая сталь DIN 1.4301, чугун DIN 1691. Нагрузочная способность K3 — 300 кг и L15 — 1500 кг.
Далее в оригинале следуют таблицы модификаций по диаметру выпуска (D50, D75, D110, D110–250, D160) и материалу решётки (пластик/нержавеющая сталь/чугун) — артикулы и размеры не переводятся, полностью соответствуют уже переведённым карточкам серий на сайте.
Кровельные воронки (Roof Drains)
Гравитационные воронки VORTEX SVG D75/D110/D125
Гравитационные кровельные воронки предназначены для отвода дождевой воды с плоских кровель, соответствуют EN 1253. Верхняя корзина-фильтр предотвращает попадание мусора. Для исполнений Vortex SVG 004, 005 и 006 в комплект входит саморегулирующийся нагревательный кабель мощностью 10 Вт для защиты входного отверстия от обледенения.
1. Пропускная способность (D75): 355 л/мин
1. Пропускная способность (D110): 395 л/мин
1. Пропускная способность (D125): 550 л/мин
Конструктивные элементы: входная корзина-фильтр, фланец из нержавеющей стали, корпус воронки, нагревательный кабель 10 Вт, держатель нагревательного кабеля.
Вакуумные (сифонные) воронки HYDROMAX D75
Сифонные кровельные воронки разработаны специально для эффективного отвода дождевой воды с плоских кровель, соответствуют EN 1253. Воронка Hydromax изготовлена из HDPE с УФ-стабилизацией, в комплект входит фланец из нержавеющей стали, винты и гайки по DIN 1.4301. Для исполнения Hydromax SV 002 в комплект входит саморегулирующийся нагревательный кабель мощностью 10 Вт для защиты входного отверстия от обледенения. Для битумной кровли можно заказать сегмент из нержавеющей стали 600 × 600 мм.
1. Пропускная способность: до 1200 л/мин
Принцип работы: при слабом дожде или мороси сифонная система водоотвода работает аналогично гравитационной. При сильном ливне малый диаметр воронки быстро заполняется водой, создавая заполненную водой сеть трубопровода. В вертикальном стояке вода быстро опускается вниз — подобно поршню в цилиндре двигателя, — в результате чего в трубопроводе создаётся разрежение (эффект сифона).
Воронки HYDROMAX — основной элемент сифонных систем кровельного водостока. Такая воронка содержит специальный клапан, препятствующий попаданию воздуха, что обеспечивает равномерный поток воды внутри трубопровода.
Конструктивные элементы: гайки из нержавеющей стали, индуктор сифона, фланец из нержавеющей стали, нижняя входная часть, нагревательный кабель 10 Вт, держатель нагревательного кабеля.
Желоба из нержавеющей стали — серия COVE
Обеспечивает быстрый и надёжный отвод даже экстремальных осадков в чувствительных зонах — у дверных проёмов, на террасах и балконах.
Изготовлен из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304), подходит для архитектурно сложных объектов и безбарьерных конструкций.
Возможность подключения бокового поворотного сифона 360° Aquarius D50, нижнего подключения D110 или поворотного регулируемого по высоте сифона D50.
Ключевые характеристики
1. защищает внутренние помещения от влаги при пониженном пороге
1. надёжная защита дома от нежелательного проникновения воды
1. герметичное соединение отдельных элементов
1. монтажная высота 50 мм
1. решётка из нержавеющей стали 1,5 мм
1. нагрузочная способность K3, 300 кг
1. вариативность системы (модульность)
Примечание к переводу
Каталоги «KATALOG VPUSTI 2021 RUS PRINT.pdf» (трапы для пола, дождеприёмники, кровельные воронки) и «MCH KATALOG LINEARNI ZLABY 2021 RUS PRINT.pdf» (линейные желоба) уже полностью на русском языке — перевод не требовался.
В настоящем документе переведены вступление, содержание, легенда обозначений и описательные разделы 80-страничного англоязычного каталога «MCH street, floor, roof drains 6-2022.pdf». Подробные таблицы артикулов с размерами по каждой серии внутри этого каталога дублируют информацию, уже переведённую и оформленную в 7 отдельных карточках серий каталога сайта (/catalog/...), поэтому построчно не воспроизводились — при необходимости могу подготовить их отдельно.
