ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Дождеприёмник (ловушка кровельных/дождевых стоков)
Нижний слив D110, нижний слив D125, нижний универсальный D110/125, боковой слив D110
Источник: manual_KV_gajgr (инструкция дождеприемник 110_125).pdf — оригинал на чешском и английском языках, схемы с пронумерованными подписями. Ниже приведён перевод подписей к схеме монтажа; сами чертежи см. в оригинальном PDF.
Подписи к элементам схемы
1. Требуется вырезать (по месту): 75, 80, 90, 100, 110, 125 мм
1. Решётка
1. Откидная крышка
1. Диаметр: 75, 80, 90, 100, 110, 125 мм
1. Корзина для сбора мусора
1. Сухая противозапаховая заслонка
1. Корпус дождеприёмника (нижний слив) D110, D125, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D110/125
1. Корпус дождеприёмника (боковой слив) D110
Технические параметры
	Параметр
	Значение

	Температура эксплуатации
	макс. 90 °C

	Нагрузочная способность
	K3 — 300 кг


Этапы монтажа
1. Этап I — подготовка посадочного места
1. Этап II — установка корпуса дождеприёмника
1. Этап III — подключение и вырезание отверстия по нужному диаметру
1. Этап IV — установка корзины и заслонки
1. Этап V — очистка (регулярное обслуживание: снять решётку/крышку, извлечь и очистить корзину)
Материал засыпки/основания на схеме: бетон (CZ: Beton / EN: Concrete).
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