ДУШЕВОЙ ТРАП SLIM LINE
Практично и элегантно
Источник: MCH-SLIM-LINE-LFD.pdf (оригинал на английском языке). Артикулы и коды моделей не переводились.
Незаметный трап slim line предлагает безопасное и элегантное решение для душевой зоны. Благодаря этому ванная комната приобретает совершенно новое измерение современного дизайна. Корпус трапа оснащён поворотным противозапаховым сифоном D50. Рамка и решётка изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304. Slim line — изделие без аналогов, с тонким и элегантным корпусом, выпускается в размерах от 500 до 1200 мм.
Конструктивные элементы (по схеме производителя)
1. 1. Решётка из нержавеющей стали
1. 2. Сетка-фильтр для сбора мусора
1. 3. Регулируемая по высоте опора рамки из нержавеющей стали, 0–8 мм
1. 4. Регулируемая по высоте рамка из нержавеющей стали
1. 5. Корпус трапа
1. 6. Прокладка HT D50
1. 7. Поворотный боковой сифон D50
Размерный ряд
	L [мм]
	L1 [мм]
	L2 [мм]
	Вес [кг/шт.]

	483
	500
	564
	1,36

	583
	600
	664
	1,53

	683
	700
	764
	1,73

	783
	800
	864
	1,91

	883
	900
	964
	2,09

	983
	1000
	1064
	2,28

	1083
	1100
	1164
	2,46

	1183
	1200
	1264
	2,65
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